|  |
| --- |
| UIN MMI whiteKEMENTERIAN AGAMA  **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144, Telp. (0341) 551354, Fax. (0341) 572533  Website : [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) E-mail : info@uin-malang.ac.id |

Nomor :Un.03/KS.01.3/3186/2014 29 Agustus 2014

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : **Permintaan Informasi Harga Barang**

Kepada Yth.

............................................................................................

di

‘- T e m p a t –

Dengan hormat,

Sehubungan rencana realisasi pelaksanaan pengadaan ***CCTV System UIN Maulana Malik Ibrahim MalangTahun Anggaran 2014,*** bersama ini kami bermaksud agar perusahaan saudara memberikan informasi tentang harga barang sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kami lampirkan dalam surat ini untuk data dukung pembuatan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Lelang CCTV System.

Kami harap informasi harga barang dapat kami terima paling lambat pada :

Hari /tanggal : Selasa / 02 September 2014

Pukul : 15.00 WIB

Tempat : Unit Layanan Pengadaan Lantai II Gedung Rektorat

UIN Maliki Malang Jl. Gajayana 50 Malang (0341) 570886

Adapun informasi harga tersebut bisa dikirim ke kantor ULP, di fax di no (0341) 570886 dan/atau via e-mail ke : **[ulp@uin-malang.ac.id](mailto:ulp@uin-malang.ac.id)** atau **[ulp\_uinmalang@kemenag.go.id](mailto:ulp_uinmalang@kemenag.go.id)**.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,

Dr. H. Sugeng Listyo Prabowo, M.Pd

NIP 19690526 200003 1 003

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lampiran | Surat Permintaan Informasi Harga Barang | |
| Nomor | : | Un.03/KS.01.3/3186/2014 |
| Tanggal | : | 29 Agustus 2014 |

Pekerjaan : **Pengadaan CCTV System**

Lokasi : **UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**

Tahun Anggaran : **2014**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Barang** | | **Volume** | **Harga satuan (Rp. )** | **Total (Rp.)** |
| 1 | |  | | --- | | • BNC 16CH Video Input D1/960H Real-time  DVR - Up to 15fps recording rate | | • VGA Out | | • BNC Video Out | | • HDMI Out | | • RCA Audio Input | | • RCA Audio Output | | • RS 485 IO to alarm & PTZ | | • USB (2ports) back up | | • RJ45 Networking | | • HDD 4TB 7200RPM | | • Easy user interface, common across  DVRs - GUI / Search / Back up / Set-up | | • Set independently for each  channel - Scheduling/ REC / Quality / Resolution | | • Convenient network monitoring - PC,  smart phone app | | • Multi View, Multi User with Multi Priviliege on  Remote View |   DVR 16CH Full D1  **Box Pannel**  **OD603 Camera**     |  | | --- | | Metal 40cm x 50cm x 20cm | | CCD TYPE : 1/3 Sony Effio-E | | Scanning System : PAL | | Resolution : 700TVLines | | Pixels : PAL 512H x 582V | | Min. Illumination : 0 LUX IR ON | | IR Range : 40Meters @30pcs ф8  LED IR | | S/N Ratio : ≥52dB | | Video Output : 1.0vP-P/75Ω | | AGC : Auto | | White Balance : Auto | | BLC : Auto | | Exposure Mode : EE | | Shutter : PAL 1/50- 1/100000sec | | Gamma : 0.45 | | Sync. System : Internal Synchronization | | Lens : 8/12mm (Optional  sesuai kondisi lapangan | | Supply Consumtion : DC9-19V (700mA max) |   **OD501 Camera**     |  | | --- | | CCD TYPE : 1/3 Sony Effio-E | | Scanning System : PAL | | Resolution : 700TVLines | | Pixels : PAL 512H x 582V | | Min. Illumination : 0 LUX IR ON | | IR Range : 20Meters @36pcs ф5  LED IRIR Range | | S/N Ratio : ≥52dBS/N Ratio : ≥52dB | | Video Output : 1.0vP-P/75ΩVideo Output :  1.0vP-P/75Ω | | AGC : Auto | | White Balance : Auto | | BLC : Auto | | Exposure Mode : EE | | Shutter : PAL 1/50- 1/100000sec | | Gamma : 0.45 | | Sync. System : Internal Synchronization | | Lens : 3.6/6mm (Optional  sesuai kondisi lapangan | | Supply Consumtion : DC9-19V (500mA max) |   **Kabel RG6/59+Power Coaxial** RG59/RG6(Optional sesuai Kondisi)  **Kabel UTP CAT5E** : UTP CAT 5E BELDEN 1583a/Setara  **Kabel Listrik** 3X 1.25: 3 x 1.25mm  **Stop Contact 3 Hole** 3 Lubang Tempel  **Stop Contact 1 Hole** 1 Lubang Tempel  **Steker** with Ground plate  **AMP RJ45** : Modular Plug CAT5E  **BNC Connector** : BNC Connector with Crimping System  **Adaptor 12V 1000mA (pure)**: 12V 1000 mA pure output, 220V Input  **PC Monitor Security**  Intel XEON 2.3Ghz  Intel VGA Integrated  2GB DD RAM  1 TB HDD  Tower Case  Keyboard + Mouse Wireless  Windows XP  **PC Monitoring Server**  Intel XEON 2.3Ghz  Intel VGA Integrated  2GB DD RAM  1TB HDD  Tower Case  Keyboard + Mouse Wireless  Windows XP  **Monitor LED 32" Security** :  LED Display 32", PC/HDMI, Video & TV Input 220V Input Voltage + Bracket  **Monitoring LED 42" Server** :  LED Display 40/42", PC/HDMI, Video & TV Input 220V Input Voltage + Bracket  **UPS 1200VA** :  1200VA Power Output, 220V Input Output, 12V 6A x2 Battery :  **Gigabit TPLInk 16port** :  16Port Gigabit Switch  **Nano Bridge 5.8Ghz 260Mbps** :  5.8Ghz, Upto 260Mbps Trougput, Solid Disc Parabolic | | 5 pcs                                6 pcs  38 pcs        6 pcs                    11.684 meter  900 meter  200 meter  10 pcs  55 pcs  10 pcs  1 Box    110 pcs  44 pcs  3 pcs                2 pcs                3 pcs  2 pcs  10 pcs  1 pcs  12 pcs |  |  |
|  | Jumlah | |  |  |  |
|  | PPN |  |  |  |  |
|  | Nilai |  |  |  |  |

**NB :**

|  |
| --- |
| * Harga sudah termasuk Pajak dan biaya instalasi |
| * Mohon dicantumkan spesifikasi lengkap dan merek barang |
| * Disetiap pos security akan bisa memonitor sebagian atau seluruh camera menggunakan LED 32" |
| * Di Sentral Monitoring akan bisa memonitoring Semua Camera, menggunakan LED 40" x 2 |
| * Jaringan Internal semua peralatan ini dibangun MANDIRI (tidak terpasang/menumpang pada jaringan yg sudah ada). |
| * Harga Sudah Termasuk Biaya Pemasangan, Instalasi & Setting untuk 3 pos security & 2 Server Monitoring |
| * Harga tersebut diatas sudah termasuk biaya maintenance selama 1th (akan dilakukan kunjungan 1bulan sekali). |
| * Harga NanoBridge sudah termasuk bracket/tiang & peralatan tambahan yg dibutuhkan (dipastikan terpasang & berfungsi) |
| * Harga camera sudah termasuk bracket/tiang & peralatan tambahan yg dibutuhkan (dipastikan terpasang & berfungsi) |
| * DVR, Power Supply, Gigabit, Camera Garansi 1TH |
| * Battery Garansi 3Bulan |
| * Nano Bridge Garansi 6Bulan |
| * Garansi Tidak berlaku apabila Kena petir, Terbakar & Human Error |
| * Estimasi lama pekerjaan 45hari kerja |

Pejabat Pembuat Komitmen,

Dr. H. Sugeng Listyo Prabowo, M.Pd

NIP 19690526 200003 1 003